Flash模拟EEPROM进行数据读写

参考F4板子的开发指南看程序里面的flash.c文件代码的整体没有问题的，但目前不知道什么原因将数据写入一个扇区后从该扇区读不到数据或得到数据全为0。尝试了F1板子及其例程发现用flash进行数据的读写操作没问题。之后将寻找一下问题的原因。